Activité : Mise en oeuvre du filtrage applicatif

Ressources

Aidez-vous des fiches suivantes :

Fiche 8 – Filtrage applicatif

Rappel sur le moteur de prévention d’intrusion ASQ

Les équipements Stormshield Network Security sont équipés nativement d'un module de prévention d'intrusion nommé ASQ (Active Security Qualification). Chaque paquet reçu par le pare-feu SNS sera soumis à un ensemble d'analyses à commencer par la vérification du protocole IP. Le rôle principal de l'ASQ est de s'assurer de la conformité du paquet par rapport aux protocoles utilisés de la couche IP jusqu’à la couche applicative (grâce aux plugins) et aux signatures contextuelles (ou Patterns). C’est également l'ASQ qui est en charge de filtrer les flux et d'appliquer une opération de NAT si nécessaire.

Retour

Mise en oeuvre de l'UTM Stormshield