Fiche savoirs : créer un SNS Stormshield virtuel sur les hyperviseurs Promox

Clonage de la VM modèle

Accédez à l'hyperviseur Proxmox;

cliquez-droit sur le template Modele-SNS (ID 100) pour créer un clône complet dans votre pool de ressources :

vérifiez le nombre d'interfaces réseaux nécessaires et définissez les bons ID de VLAN pour chaque interface :

N'oubliez pas d'associer une des interfaces du SNS au réseau Wifi du BTS SIO.

Première configuration du SNS virtuel

Démarrer votre SNS Stormshield virtuel,

Choisissez la configuration du clavier en français avec le chiffre 4 :

Définissez le mot de passe du compte admin

* Ne modifiez pas la configuration des 2 interfaces out et in : laisser en DHCP

Ne choisissez pas de pouvoir configurer le SNS depuis l'interface out :

Votre SNS doit avoir une de ses interfaces configurée dasn le réseau Wifi :

Retour

Mise en oeuvre de l'UTM Stormshield