Fiche savoirs : la translation d'adresses

Présentation

Les réseaux privés utilisent des plages d'adresses IP qui ne sont pas routées sur Internet (RFC 1918).

Le mécanisme de NAT (Network Address Translation) permet de modifier les adresses source/destination et port source/destination d'un paquet IP pour permettre :

à des ordinateurs d'un réseau privé d'accéder à Internet : il sagit du NAT dynamique ;

d'acéder depuis internet à des serveur d'un réseau privé. Il s'agit du NAT Statique :

par redirection de port

ou par association d'une adresse IP publique à une adresse IP privée.

Retour

Mise en oeuvre de l'UTM Stormshield