Fiche savoirs : la translation d'adresses

Présentation

Les réseaux privés utilisent des plages d'adresses IP qui ne sont pas routées sur Internet (RFC 1918).

Le mécanisme de NAT (Network Address Translation) permet de modifier les adresses IP source/destination et les ports source/destination d'un paquet IP pour permettre :

à des ordinateurs d'un réseau privé d'accéder à Internet : il sagit du NAT dynamique ou NAPT ;

d'accéder depuis internet à des serveurs d'un réseau privé : il s'agit du NAT Statique :

par redirection de port ;

ou par association d'une adresse IP publique à une adresse IP privée.

Translation dynamique

Objectif : Translater un réseau privé en une (ou plusieurs) adresse IP publique

Retour

Mise en oeuvre de l'UTM Stormshield