Fiche savoirs : la translation d'adresses

Présentation

Les réseaux privés utilisent des plages d'adresses IP qui ne sont pas routées sur Internet (RFC 1918).

Le mécanisme de NAT (Network Address Translation) permet de modifier les adresses IP source/destination et les ports source/destination d'un paquet IP pour permettre :

à des ordinateurs d'un réseau privé d'accéder à Internet : il sagit du NAT dynamique ou NAPT ;

d'accéder depuis internet à des serveurs d'un réseau privé : il s'agit du NAT Statique :

par redirection de port ;

ou par association d'une adresse IP publique à une adresse IP privée.

Translation dynamique

Objectif : Translater un réseau privé en une (ou plusieurs) adresse IP publique

le paquet IP prevenant d'un ordinateur du réseau privé est modifié par le pare-feu :

l'adresse IP source privée de l'ordinateur est remplacée par l'adresse IP publique du pare-feu

le port source de l'ordinateur est remplacé par un port dans la plage [20 000 - 59 9999].

Le pare-feu garde mémoire de la correspondance de translation entre (l’adresse IP « @privA »/port source « xxxx ») et (l’adresse IP « @pubfw »/port source 20000). Cette correspondance est utilisée pour translater les réponses en provenance du serveur WEB en remplaçant (l’adresse IP destination « @pubfw »/port destination 2000) par (l’adresse IP destination « @privA »/port destination « xxxx »).

Translation statique par port

Objectif : Donner accès à des serveurs internes du réseau privé depuis Internet avec l'adresse adresse IP publique du pare-feu

La translation statique par port, appelé communément redirection de port, permet de rendre accessible des services hébergés dans un réseau local via une seule adresse IP publique du pare-feu.

Plusieurs services peuvent ainsi êtree publiés :

Translation statique

Objectif : Dédier une adresse IP publique à un serveur interne du reéseau privé.

Retour

Mise en oeuvre de l'UTM Stormshield