Mesurer la vitesse de son réseau local LAN (benchmark)

Lien :

https://www.malekal.com/mesurer-vitesse-reseau-local-lan-benchmark

https://www.malekal.com/iperf-tester-la-vitesse-et-bande-passante-entre-deux-hotes/

Installation

Debian

sudo apt install iperf3

iperf3 écoute sur le port 5201.

Pour lancer le serveur :

iperf3 -s

Un socket en écoute s’ouvre sur le port 5201.

Windows

téléchargement :

https://files.budman.pw/iperf3.18_64.zip

https://iperf.fr/iperf-download.php

https://github.com/ar51an/iperf3-win-builds

https://github.com/R0GGER/public-iperf3-servers

https://downloads.es.net/pub/iperf/

Il se présente sous la forme d’un fichier ZIP.

Pour lancer un test :

iperf3.exe -c <Adresse IP du serveur iperf>
Connecting to host 10.x.y.z, port 5201
[ 5] local 172.20.215.234 port 54728 connected to 10.x.y.z port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 100 MBytes 842 Mbits/sec 0 3.86 MBytes

Transfer :

Quantité totale de données transférées pendant l’intervalle du test.

Exprimé en Bytes (par exemple, 100 MBytes).

Cela correspond au volume réel envoyé ou reçu.

Bitrate :

Débit moyen pendant l’intervalle.

Exprimé en bits par seconde (ex. 842 Mbits/sec).

C’est la vitesse effective de la connexion pour ce flux.

Retr :

Retransmissions TCP (uniquement en mode TCP).

Indique combien de segments ont dû être renvoyés à cause de pertes ou d’erreurs.

Plus ce chiffre est élevé, plus il y a de problèmes de qualité réseau (perte, congestion, latence).