Créer un bridge dans Proxmox

Créer un bridge dans Proxmox

L’adresse IP eth0 de la distribution WSL est configurée par WSL. Il n'est pas possible de faire le lien entre un invité (conteneur LXC ou VM de PRoxmox) et eth0. Un premier bridge doit alors être créé.

https://pve.proxmox.com/wiki/Network_Configuration#_default_configuration_using_a_bridge

modifier le fichier /etc/network/interfaces pour créer un bridge vmbr0 avec du NAT pour les conteneurs LXC et les VM que vous allez créer dans Proxmox.

Choisissez la plan d'adressage de votre choix. Ici 172.16.0.0./16.

Ne modifiez pas la configuration pour eth0

iface eth0 inet manual
auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
address 172.16.0.1/24
bridge-ports none
bridge-stp off
bridge-fd 0
post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
post-up iptables -t nat -A POSTROUTING -s '172.16.0.0/16' -o eth0 -j MASQUERADE
post-down iptables -t nat -D POSTROUTING -s '172.16.0.0/16' -o eth0 -j MASQUERADE
source /etc/network/interfaces.d/*

Retour accueil Installer Proxmox avec WSL

Installer Proxmox avec WSL