Proxmox : utiliser une carte graphique Nvidia avec un conteneur LXC

Lien : https://shionn.github.io/draft/nvidia-proxmox-lxc-passthrought-ollama.html

Installation des pilotes sur le serveur Proxmox

mise à jour du serveur

apt update && apt upgrade

Installation des prérequis logiciels

apt install pve-nvidia-vgpu-helper nvtop pve-headers build-essential

Pré configuration de Proxmox :

pve-nvidia-vgpu-helper setup

Installation des paquets du driver nvidia.

wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/debian13/x86_64/cuda-keyring_1.1-1_all.deb
apt install ./cuda-keyring_1.1-1_all.deb
apt update
apt upgrade
apt install nvidia-driver-cuda

Problèmes rencontrés avec l'installation de plusieurs pilotes Nvidia pour Debian 13. Installation manuelle de ces pilotes avec ce script : #!/bin/bash set -e # Stoppe le script en cas d’erreur BASE_URL="https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/debian13/x86_64" # Liste des paquets à télécharger packages=( "firmware-nvidia-gsp_590.48.01-1_amd64.deb" "libnvidia-gpucomp_590.48.01-1_amd64.deb" "libnvidia-ptxjitcompiler1_590.48.01-1_amd64.deb" "libnvidia-pkcs11-openssl3_590.48.01-1_amd64.deb" "libcuda1_590.48.01-1_amd64.deb" "libcudadebugger1_590.48.01-1_amd64.deb" "libnvcuvid1_590.48.01-1_amd64.deb" "libnvidia-cfg1_590.48.01-1_amd64.deb" "libnvidia-encode1_590.48.01-1_amd64.deb" "nvidia-modprobe_590.48.01-1_amd64.deb" "nvidia-kernel-support_590.48.01-1_amd64.deb" "libnvidia-fbc1_590.48.01-1_amd64.deb" "libnvidia-ml1_590.48.01-1_amd64.deb" "libnvidia-nvvm4_590.48.01-1_amd64.deb" "libnvidia-nvvm704_590.48.01-1_amd64.deb" "libnvidia-opticalflow1_590.48.01-1_amd64.deb" "libnvidia-present_590.48.01-1_amd64.deb" "libnvidia-sandboxutils_590.48.01-1_amd64.deb" "libnvidia-tileiras_590.48.01-1_amd64.deb" "libnvoptix1_590.48.01-1_amd64.deb" "nvidia-opencl-icd_590.48.01-1_amd64.deb" "nvidia-persistenced_590.48.01-1_amd64.deb" "nvidia-driver-cuda_590.48.01-1_amd64.deb" ) echo "=== Téléchargement et installation des paquets NVIDIA CUDA ===" for pkg in "${packages[@]}"; do echo "" echo "--- Téléchargement : $pkg ---" wget -q "$BASE_URL/$pkg" -O "$pkg" echo "Installation de $pkg..." dpkg -i "$pkg" done echo "" echo "=== Tous les paquets ont été installés avec succès ! ===" echo "Correction des paquets manquants." apt --fix-broken install ``

reboot du serveur

il doit maintenant être possible d'utiliser l'outil nvidia-smi :

# nvidia-smi
Wed Jan 14 15:05:04 2026
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 590.48.01 Driver Version: 590.48.01 CUDA Version: 13.1 |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
| GPU Name Persistence-M | Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap | Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
| | | MIG M. |
|=========================================+========================+======================|
| 0 Tesla T4 On | 00000000:86:00.0 Off | 0 |
| N/A 38C P8 8W / 70W | 0MiB / 15360MiB | 0% Default |
| | | N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
| 1 Tesla T4 On | 00000000:AF:00.0 Off | 0 |
| N/A 38C P8 9W / 70W | 0MiB / 15360MiB | 0% Default |
| | | N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Processes: |
| GPU GI CI PID Type Process name GPU Memory |
| ID ID Usage |
|=========================================================================================|
| No running processes found |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+

Visualisation des périphériques Nvidia ajouté à l'hôte Proxmox :

# ls -l /dev/nvi*
crw-rw-rw- 1 root root 195, 0 Jan 12 23:18 /dev/nvidia0
crw-rw-rw- 1 root root 195, 1 Jan 12 23:18 /dev/nvidia1
crw-rw-rw- 1 root root 195, 255 Jan 12 23:18 /dev/nvidiactl
crw-rw-rw- 1 root root 195, 254 Jan 12 23:18 /dev/nvidia-modeset
crw-rw-rw- 1 root root 511, 0 Jan 14 11:56 /dev/nvidia-uvm
crw-rw-rw- 1 root root 511, 1 Jan 14 11:56 /dev/nvidia-uvm-tools
/dev/nvidia-caps:
total 0
cr-------- 1 root root 236, 1 Jan 14 11:56 nvidia-cap1
cr--r--r-- 1 root root 236, 2 Jan 14 11:56 nvidia-cap2

Vérifier si Proxmox voit bien les deux GPU au niveau PCIe

# lspci | grep -i nvidia
AF:00.0 NVIDIA Corporation TU104GL [Tesla T4]
B0:00.0 NVIDIA Corporation TU104GL [Tesla T4]

vérifier que CUDA voit les deux cartes

# nvidia-smi -L
GPU 0: Tesla T4 (UUID: GPU-e5bc6842-5aa8-b29e-aa13-922b15c893f9)
GPU 1: Tesla T4 (UUID: GPU-6ac33a99-2cb8-eb7d-6097-f1c29e4d1e51)

Vérifier si le driver charge bien les deux GPU : il ne doit y avoir aucune erreur

# dmesg | grep -i nvidia
Erreurs possibles :
GPU has fallen off the bus
PCIe error
failed to initialize gpu
RUNTIME_PM: error
Unknown chipset
NVRM: RmInitAdapter failed

Vérifier si le module UVM détecte les deux GPU

# cat /proc/driver/nvidia/gpus/*/information
Il doit y avoir deux répertoires (0 et 1) :
# nvidia-smi -q | grep -i "Compute Mode"
Compute Mode : Default
root@siohyp2:~# cat /proc/driver/nvidia/gpus/*/information
Model: Tesla T4
IRQ: 44
GPU UUID: GPU-e5bc6842-5aa8-b29e-aa13-922b15c893f9
Video BIOS: 90.04.b4.00.04
Bus Type: PCIe
DMA Size: 47 bits
DMA Mask: 0x7fffffffffff
Bus Location: 0000:86:00.0
Device Minor: 0
GPU Firmware: 590.48.01
GPU Excluded: No
Model: Tesla T4
IRQ: 46
GPU UUID: GPU-6ac33a99-2cb8-eb7d-6097-f1c29e4d1e51
Video BIOS: 90.04.b4.00.04
Bus Type: PCIe
DMA Size: 47 bits
DMA Mask: 0x7fffffffffff
Bus Location: 0000:af:00.0
Device Minor: 1
GPU Firmware: 590.48.01
GPU Excluded: No

Il y a deux cartes avec des adresses PCI différentes :

GPU 0 → 0000:86:00.0

GPU 1 → 0000:af:00.0

lancer un benchmark PCIe / mémoire

# nvidia-smi topo -m
GPU0 GPU1 CPU Affinity NUMA Affinity GPU NUMA ID
GPU0 X NODE 24-35,72-83 2 N/A
GPU1 NODE X 24-35,72-83 2 N/A
Legend:
X = Self
SYS = Connection traversing PCIe as well as the SMP interconnect between NUMA nodes (e.g., QPI/UPI)
NODE = Connection traversing PCIe as well as the interconnect between PCIe Host Bridges within a NUMA node
PHB = Connection traversing PCIe as well as a PCIe Host Bridge (typically the CPU)
PXB = Connection traversing multiple PCIe bridges (without traversing the PCIe Host Bridge)
PIX = Connection traversing at most a single PCIe bridge
NV# = Connection traversing a bonded set of # NVLinks

# nvidia-smi -i 0
Mon Mar 30 14:49:26 2026
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 595.58.03 Driver Version: 595.58.03 CUDA Version: 13.2 |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
| GPU Name Persistence-M | Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap | Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
| | | MIG M. |
|=========================================+========================+======================|
| 0 Tesla T4 Off | 00000000:86:00.0 Off | 0 |
| N/A 62C P0 27W / 70W | 0MiB / 15360MiB | 4% Default |
| | | N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Processes: |
| GPU GI CI PID Type Process name GPU Memory |
| ID ID Usage |
|=========================================================================================|
| No running processes found |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+

charger le GPU 0

# nvidia-smi --query-gpu=utilization.gpu --format=csv --loop=1 -i 0

charger le GPU 1

# nvidia-smi --query-gpu=utilization.gpu --format=csv --loop=1 -i 1

Nvidia dans le Container LXC

mettre à jour le conteneur

apt update & apt upgrade

Les conteneurs LXC n'ont pas besoin d'option particulière, ni besoin d'être privilégiés.

Configurer Le passthrough (GPU passthrough) dans Proxmox pour les GPU des carte NVidia.

Le passthrough (ou PCI passthrough / USB passthrough / GPU passthrough) dans Proxmox permet de donner à un conteneur LXC, l'accès direct aux périphériques physiques (ici les GPU des cartes Nvidia) sans passer par la couche de virtualisation. Ces GPU de la Carte Nvidia sont retirés du contrôle de l’hôte Proxmox et attribués directement aux conteneurs LXC.

ajoutez au conteneur LXC les périphériques passthrough

Installez les drivers nvidia et la suite logicielle cuda dans le conteneur LXC (procédure semblable à celle de l'hote Proxmox).

wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/debian13/x86_64/cuda-keyring_1.1-1_all.deb
apt install ./cuda-keyring_1.1-1_all.deb
apt update
apt install cuda-toolkit
apt install nvidia-driver-cuda

commande nvdia-smi pour confirmer que la carte est disponible et fonctionnelle sur votre container.

nvidia-smi