Utiliser les pilotes VirtIO

Présentation

Dans l'environnement de virtualisation Proxmox VE basé sur KVM, les périphériques virtuels (disques, cartes réseau, etc.) peuvent être émulés de deux façons :

Émulation classique (ex. IDE, e1000) : compatible avec tous les OS, mais lente.

VirtIO (paravirtualisation) : nécessite des pilotes spécifiques, mais beaucoup plus rapide.

Voici quelques uns des pilotes VirtIO :

VirtIO SCSI : pour les disques ;

VirtIO Net : pour les interfaces réseau ;

VirtIO Balloon : permet d’ajuster dynamiquement la mémoire de la VM.

Windows ne reconnaît pas nativement les périphériques VirtIO. Il faut donc :

Monter l’ISO des pilotes VirtIO (via des pilotes opensource, disponibles, compilés et signés numériquement, disponibles sur le site de Fedora) ;

Installer les pilotes manuellement pendant ou après l’installation de Windows.

Ressources

Documentatio de PRoxmox VE : https://pve.proxmox.com/wiki/Windows_VirtIO_Drivers

Lien de téléchargement de l'iso des pilotes VirtIO pour Windows : https://fedorapeople.org/groups/virt/virtio-win/direct-downloads/stable-virtio/virtio-win.iso

Installation des pilotes VirtIO pour Windows dans Proxmox

Choisissez la vue serveur.

Sélectionnez le serveur.

Accédez au stockage local (pve) puis à Images ISO.

Cliquez sur le bouton Télécharegr depuis l'URL pour lister les modèles disponibles :

Sélectionnez le modèle voulu et cliquez sur le bouton Télécharger :

Après affichage du message TASK OK, le modèle téléchargé est disponible créer un conteneur LXC :

Retour accueil Installer Proxmox avec WSL

Installer Proxmox avec WSL