Utiliser les pilotes VirtIO

Présentation

Dans l'environnement de virtualisation Proxmox VE basé sur KVM, les périphériques virtuels (disques, cartes réseau, etc.) peuvent être émulés de deux façons :

Émulation classique (ex. IDE, e1000) : compatible avec tous les OS, mais lente.

VirtIO (paravirtualisation) : nécessite des pilotes spécifiques, mais beaucoup plus rapide.

Voici quelques uns des pilotes VirtIO :

VirtIO SCSI : pour les disques ;

VirtIO Net : pour les interfaces réseau ;

VirtIO Balloon : permet d’ajuster dynamiquement la mémoire de la VM.

Windows ne reconnaît pas nativement les périphériques VirtIO. Il faut donc :

Monter l’ISO des pilotes VirtIO (via des pilotes opensource, disponibles, compilés et signés numériquement, disponibles sur le site de Fedora) ;

Installer les pilotes manuellement pendant ou après l’installation de Windows.

Ressources

Documentatio de Proxmox VE : https://pve.proxmox.com/wiki/Windows_VirtIO_Drivers

Lien de téléchargement de l'iso des pilotes VirtIO pour Windows : https://fedorapeople.org/groups/virt/virtio-win/direct-downloads/stable-virtio/virtio-win.iso

Installation des pilotes VirtIO pour Windows dans Proxmox

Choisissez la vue serveur.

Sélectionnez le serveur.

Accédez au stockage local (pve) puis à Images ISO.

Cliquez sur le bouton Télécharger depuis l'URL :

Capture d'écran de l'interface d'administration Web de Proxmox montant le stockage local contenant une rubrique Images ISO avec un bouton Télécharger depuis l'URL.

Coller l'URL de téléchargement de l'ISO des pilotes VirtIO puis cliquez sur le bouton URL de requête : :

Après obtention des méta informations du fichier, le nom de celui-ci doit apparaîrre dans le champ Nom de fichier. Cliquez sur le bouton Télécharger pour télécharger le fichier ISO :

Après affichage de TASK OK, le fichier est enregistré et disponible.

Retour accueil Installer Proxmox avec WSL

Installer Proxmox avec WSL