Définir une adresse IP statique

Renseignez-vous sur les adresses IP disponibles pour le sous-réseau IP où se trouve votre serveur.

Pour définir une adresse IP statique modifiez le fichier /etc/network/interfaces avec la commande :

# nano /etc/network/interfaces

Exemple de définition d'un adressage statique avec les informations suivantes :

adresse IP : 192.168.1.10

sous-réseau : 192.168.1.0/24 (masque de sous-réseau 255.255.255.0)

passerelle : 192.168.1.254

DNS : 192.168.1.254

ATTENTION : traditionnellement sous Debian les interfaces sont nommées ethx (eth0 pour la première interface)? Dans les versions récentes de Debian , les interfaces sont nommées enp0sx (en général enp0s3 pour la première).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.254
dns-nameservers 192.168.1.254

Prendre en compte la nouvelle configuration IP

Vous pouvez procédez de deux manières

Relancez le service réseau pour prendre en compte la nouvelle adresse IP <code> # service networking restart </code>

désactiver et réactiver l'interface réseau <code> # ifdown eth0 # ifup eth0 </code>

Attention : si vous avec une connexion en SSH avec votre serveur, le changement d'adresse IP vous a fait perdre la connexion. Reconnectez vous avec la nouvelle adresse IP.