Gérer un trunk avec Linux Debian

Exemple de gestion d'un trunk sur l'interface eth1 :

Avant de commencer vérifier dans le fichier interfaces le nom de votre carte : dans la copie d'écran ci-dessous c'est eth1 .

Configuration manuelle du Vlan

modprobe 8021q
apt-get install vlan
vconfig add eth1 70 # 70 est le numéro du Vlan
ifconfig eth1.70 up
ifconfig eth1.70 192.168.70.1 netmask 255.255.255.0

Exemple de création du VLAN 70 sur l'interfaces eth1 :

ATTENTION : Modifer votre fichier en conséquence !!!