Configurer le service DHCP avec Linux Debian

Présentation

Cette activité consiste :

à configurer le service DHCP

pour le VLAN Utilisateur 1

et pour le VLAN Utilisateur 2.

à compléter le schéma d'infrastructure de son agence et mettre à jour la documentation de l'équipe

Préalable à la lecture de ce document

vous devez créer un conteneur LXC sur l'hyperviseur Proxmox pour votre serveur qui va héberger le service DHCP

votre serveur est appelée DHCP1 pour le LAN 1 et DHCP2 pour le LAN 2 ;

ce serveur DHCP a la 2e adresse IP du réseau utilisateurs

Installation du service DHCP

DHCP:~# apt install isc-dhcp-server

Configuration du service DHCP

Modifiez le fichier de configuration dhcpd.conf localisé dans le dossier /etc/dhcp3/. Ce fichier contient des exemples de configuration du serveur DHCP. C'est une aide pour configurer le service DHCP.

DHCP:~# nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Ce fichier contient beaucoup de lignes. Vous allez juste indiquer ce qui est nécessaire.

Voici la démarche à suivre :

Indiquer qu’il s’agit du serveur DHCP général ;

Indiquer les options générales, c’est à dire celles qui s’appliquent à tous les sous-réseaux ; * Indiquer obligatoirement l’adresse de sous-réseau sur lequel se trouve le serveur DHCP (192.168.xxx.xxx/24) ;

Repérez la ligne suivante et décommentez-la en supprimant le dièse devant authoritative pour définir qu’il s’agit du serveur général :

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;

Pour les options générales, modifiez les lignes suivantes :

# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "agence.cub.fr";
option domain-name-servers 8.8.8.8;

Toujours pour les options générales, garder les lignes suivantes qui précisent la durée des baux remis à vos hôtes :

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

default-lease-time définit la durée de validité des adresses IP attribuées en secondes.

max-lease-time définit la durée de validité maximum des adresses IP attribuées en secondes.

Vous allez ensuite définir la plage d'adresse que ce serveur DHCP va distribuer.

Recherchez dans le fichier les lignes suivantes :

# A slightly different configuration for an internal subnet.
#subnet 10.5.5.0 netmask 255.255.255.224 {
# range 10.5.5.26 10.5.5.30;
# option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
# option domain-name "internal.example.org";
# option routers 10.5.5.1;
# option broadcast-address 10.5.5.31;
# default-lease-time 600;
# max-lease-time 7200;
#}

Voici les modifications à faire : Le subnet définit l'adresse de réseau avec le masque de sous-réseau « netmask » :

subnet 192.168.xxx.xxx netmask 255.255.xxx.xxx

Range définit la plage IP à utiliser pour 20 hôtes.

range 192.168.xxx.debut 192.168.xxx.fin;

Précisez avec domain-name-servers et domain-name les informations du serveur de nom et de nom de domaine ; pour l'instant indiquez un serveur de nom comme celui du réseau de Valadon ou de Google (8.8.8.8) :

option domain-name-servers 8.8.8.8;
option domain-name "agence.cub.fr";

Précisez avec option routers l'adresse de passerelle (1ère adresse du réseau) si vous avez utilisé l’option range :

option routers 192.168.xxx.xxx;

Précisez l'adresse de Broadcast :

option broadcast-address 192.168.xxx.xxx;

Ce subnet devrait ressembler à cela :

# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.xxx.xxx netmask 255.255.xxx.xxxx {
range 192.168.xxx.debut 192.168.xxx.fin;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
option domain-name "agence.cub.fr";
option routers 192.168.xxx.xxx;
option broadcast-address 192.168.xxx.xxx;
}

Une fois cela fait vérifier la configuration de votre fichier avec la commande :

dhcpd -t /etc/dhcp/dhcpd.conf

Il vous indique l’interface (La carte réseau) sur la qu’elle le serveur DHCP écoute vérifier que l’interface indiquée est bien la bonne interface:

nano /etc/default/isc-dhcp-server

Recherche la ligne suivante et ajoutez-y le nom de votre carte comme suite (eth0 dans notre cas) :

INTERFACESv4="eth0"

Redémarrez ensuite le serveur DHCP :

systemctl restart isc-dhcp-server

Si le serveur DHCP affiche une erreur (refuse de démarrer) ne paniquez pas, il faut juste le redémarrer.

Redémarrage du service DHCP et test

Pour redémarrer le service sur le serveur DHCP :

DHCP:~# systemctl restart isc-dhcp-server

Vous pouvez maintenant mettre un hôte sur ce sous-réseau et tester la demande d'attribution d'une adresse IP.

sous linux :

dhclient eth0

ou bien

ifdown eth0
ifup eth0

ou bien

systemctl restart networking

sous Microsoft Windows : <code> ipconfig /release ipconfig /renew </code>

Vérifiez ensuite la configuration IP obtenue

sous linux :

ip a

sous Microsoft Windows : <code> ipconfig /all </code>