Préparer la mise en oeuvre de l'Agent relais DHCP avec Linux Debian (Contexte GSB)

Principe

Vous avez préparé un serveur DHCP dans un sous-réseaux correspondant à un VLAN pour des utilisateurs (exemple VLAN 50) :

votre serveur DHCP a une adresse IP statique dans ce sous-réseau

votre serveur DHCP gère une plage d'adresse dans ce sous-réseau.

Il s'agit maintenant de déplacer votre serveur DHCP dans le VLAN Serveur (VLAN 300) schema_reseau_gsb_relaisdhcp.xml

Démarches à effectuer

modifiez la connexion réseau pour associer la carte réseau du serveur DHCP au VLAN 300 ;

changez la configuration IP de votre serveur DHCP pour lui donner une adresse IP statique dans le sous-réseau du VLAN 300. Par convention son adresse sera 172.17.0.1X (le dernier chiffre correspondant au numéro du VLAN Utilisateurs).

Modifiez la configuration de votre serveur DHCP pour ajouter la gestion d'une plage d'adresse dans le sous-réseau du VLAN Serveur de type 172.17.100.1x. Choisissez de ne distribuer qu'une seule adresse. En principe il n'y a pas de client DHCP dans ce VLAN Serveur. Cela semble nécessaire pour que le service DHCP soit opérationnel (autre solution à trouver) ;

ajoutez un serveur Debian (Conteneur LXC) avec une adresse IP statique qui aura le rôle de Relais DHCP dans votre VLAN :

configurez l'agent Relais DHCP. Voir le document Configurer le service Agent relais DHCP avec Linux Debian