Mise en oeuvre de l'UTM Stormshield

Présentation

L'UTM Stormshield doit être mis en oeuvre pour sécuriser la gestion de l'infrastructure du contexte.

Les Activités

Pour cela, vous suivrez ces différentes étapes

Activité : Analyse prélable de l'infrastructure à mettre en oeuvre GSB

Fiche savoirs : Présentation du moteur de prévention d'intrusion ASQ

Activité : Premiers paramétrages du SNS Stormshield

Fiche savoirs : Filtrage protocolaire

Activité : Mise en œuvre du filtrage

Activité : Premières règles de filtrage

Activité : Mise en œuvre du filtrage pour le contexte GSB

Fiche savoirs : la translation d'adresses

Activité : Proxy web HTTP et HTTPS

Activité : Proxy web HTTP et HTTPS

Configuration et utilisation d’un NIPS/NIDS

Les fiches ressources

Fiche 1 – Initialiser un Pare-feu SNS

Fiche 2 - Prise en main d'un pare-feu SNS

Fiche 4 - Configuration du réseau

Fiche 5 – Configuration des objets réseaux

Fiche 6 - configuration du NAT

Fiche 7 – Filtrage protocolaire

Fiche 8 – Filtrage applicatif

Eléments de réponse