Configurer une liaison distante (série) entre deux routeurs avec Packet Tracer

Une liaison distante entre deux routeurs est représentée avec un éclair rouge dans le logiciel Packet Tracer.

Exemple

La liaison entre le routeur R1 et le routeur R2 est de type série DCE avec une fréquence d'horloge de 64 000. Elle est représentée en rouge.