Activité : Diagnostic TCP/IP

Document odt

Présentation

La suite de protocoles TCP/IP est l'ensemble des protocoles utilisés pour le transfert des données sur les réseaux locaux et sur Internet.

Pour qu’un STA puisse communiquer sur le réseau, son protocole TCP/IP doit être correctement configuré. En cas de difficulté de connexion, des outils existent pour établir un premier diagnostic afin de déterminer où peuvent se situent les dysfonctionnements afin de pouvoir ensuite y remédier.

Définition de STA : Solution technique d'accès. Exemple : ordinateur, smartphone, tablette

Configuration TCP/IP du poste

Vous pouvez utiliser, un ordinateur de la salle B512 ou bien votre ordinateur personnel ou une machine virtuelle Windows 10.

Accédez à la fenêtre de configuration réseau :

Panneau de configuration/ Réseau et Internet / Afficher l'état et la gestion du réseau / Connexion au réseau local ;

Cliquez sur Propriétés ;

Sélectionnez Protocole Internet version 4(TCP/IPv4) puis Propriétés.

Notez les informations obtenues avec un STA de la salle B512 et avec votre ordinateur virtuel : STA B512 - BTSSIO Obtenir une adresse automatiquement Oui -Non Adresse IP Masque de sous-réseau Passerelle par défaut Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante Oui - Non Serveur DNS préféré Serveur DNS auxiliaire

Utilisation de quelques outils de diagnostic en ligne de commandes (ipconfig, ping, etc.)

Remarque : pour obtenir des informations sur l'utilisation d'une commande tapez le nom de cette commande suivi de /?

Lancement de l’invite de commandes :

Démarrer/Tous les programmes/Accessoires/Invite de commandes. ou bien

Démarrer/Exécuter puis tapez cmd. ou bien

Accéder avec l'explorateur Windows au dossier C:\WINDOWS\system32 et exécutez le programme cmd.exe.

Ipconfig pour afficher la configuration TCP/IP actuelle.

L'utilitaire ipconfig vous permet de vérifier les paramètres de configuration de TCP/IP d'un STA utilisant le système d'exploitation Windows et d'établir quelques diagnostics.

On ne peut pas modifier la configuration IP de l'ordinateur avec Ipconfig. Pour cela, en ligne de commande, on utilise l'utilitaire Netsh.

Sous environnement Linux, la commande est ifconfig (ou ip a) et celle-ci permet à la fois de visualiser et de modifier l'adresse IP.

Dans la fenêtre de l'invite de commandes, tapez ipconfig /all et notez les informations obtenues : STA B512 - BTSSIO Adresse physique DHCP activé Adresse IP Masque de sous-réseau Passerelle par défaut Serveur DNS

Modification de la configuration IP de votre ordinateur et diagnostic

Situation à créer Exécutez ipconfig et indiquez les différences dans les informations fournies Débrancher le câble réseau / déconnecter Wifi Mettre la même adresse IP que celle du poste voisin Utiliser comme adresse DNS 212.27.40.241

Pour un ordinateur virtuel, débrancher le câble réseau se fait aussi de manière virtuelle en décochant le bon paramètre dans les propriétés de votre VM.

Ping : pour vérifier les configurations et tester les connexions

L'utilitaire Ping permet de tester la configuration de TCP/IP après avoir vérifiée avec ipconfig que votre STA possède bien un adressage IP. Cela permet de diagnostiquer certaines erreurs de connexion.

Syntaxe : Ping adresseIP ou Ping Nom_DNS.

Tester les ping suivants et notez éventuellement ce que vous constatez. Ping localhost Ping 127.0.0.1 Ping votreadresse IP| | ^Ping adresseIPposte voisin Ping adresse_passerelle Ping www.ac-limoges.fr Ping www.google.fr Ping 194.254.4.9 Ping 10.187.88.5

hostname pour afficher le nom d'hôte de votre ordinateur

Tapez hostname et notez le résultat

nslookup pour interroger les serveurs DNS d'un domaine déterminé

A faire depuis un STA de la salle B512 ou depuis votre VM

Tester les commandes suivantes et notez les résultats obtenus. nslookup 0870019Y nslookup dc1-0870019Y.0870019Y.Lan nslookup www.ac-limoges.fr nslookup www.ac-limoges.fr 8.8.8.8 nslookup 194.254.4.9 nslookup 10.187.88.5

Quelques informations supplémentaires

Vous allez accéder à quelques site web et noter les informations obtenues : www.frameip.com Dans la partie droite du site il y a la rubrique Votre IP. Notez l'adresse IP indiquée : www.localiser-ip.com ou https://geoiptool.com Indiquez l'adresse fournie par le site %%www.localiser-ip.com%%. Quel résultat obtenez-vous : Indiquez l'adresse de votre STA qu'elle est indiquée avec Ipconfig. Quel résultat obtenez-vous : Indiquez l'adresse %%www.google.fr%% Quel résultat obtenez-vous :

Modification de la configuration IP de votre ordinateur virtuel

Ne modifiez pas la configuration d'un STA de la salle B512. Modifiez la configuration de votre VM Windows.

Après avoir effectuer la modification, vérifiez que l'accès à Internet est possible.

Situation Utilisez Ipconfig, Ping et Nslookup pour le diagnostic Utiliser comme adresse DNS 8.8.8.8 ou 8.8.4.4 Changer d'adressage: IP : 192.168.1.1 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Analyser le réseau

L'utilisation d'un analyseur de réseau permet d'obtenir des informations sur les équipements présents et, pour les plus sophistiqués d'entre eux, de connaître également les caractéristiques logicielles des équipements ainsi que les services logiciels qu'ils exécutent.

Attention : l'utilisation de certain outils d'analyse réseau est considéré comme une tentative d'intrusion que des dispositifs de sécurité sont capables de détecter automatiquement et d'intervenir pour désactiver votre connexion réseau.

Vous allez utiliser l'analyseur de réseau Advanced IP Scanner en version portable pour analyser le réseau et identifier les différents hôtes présents :

récupérez le logiciel ipscan25.exe dans le dossier de la classe : %%S:\B1 SIO\Documents en consultation\SI2%% ;
* lancez le logiciel en version portable (sans installation) ;

lancez une analyse du réseau ;

identifiez dans un tableau les différents équipements (hôtes, ordinateurs, imprimantes, etc.) que vous visualisez.

Site de l'éditeur : http://www.advanced-ip-scanner.com/fr/

Les cours et activités ...

Je reviens à la liste des cours et des activités SI2.