Adressage IP des STA en réseau

Pour les exercices, aidez-vous du tableau suivant :

128	64	32	16	8	4	2	1
|	|	|	_	_

Convertissez les valeurs binaires suivantes en notation décimale :

11001100 : 10101010 : 11100011 :

Convertissez les adresses IP suivantes en binaire :

172.30.16.254 : 192.168.200.129 : 14.82.19.54 :

Pour chaque adresse, entourez la partie demandée en sachant que l'on utilise les masques de sous-réseau par défaut :

PARTIE RESEAU : 1.102.45.177

PARTIE HOTE :196.22.177.13

PARTIE RESEAU :133.156.55.102

PARTIE HOTE :221.252.77.10

PARTIE RESEAU :123.12.45.77

PARTIE HOTE :126.252.77.103

PARTIE RESEAU :13.1.255.102

Expliquez les particularités éventuelles des adresses suivantes (le masque par défaut est utilisé, c'est à dire celui associé à la classe) et indiquez les adresse IP valides.

a)191.168.1.1

b)127.0.0.1

c)10.133.19.27

d)1.2.3.4

e)224.0.0.2

f)172.16.122.68

g)255.255.255.255

i)118.17.255.255

j)169.254.192.167

k)0.0.0.0

l)127.131.208.51

m)192.168.129.33

En vous aidant du schéma de réseau suivant, remplissez le tableau ci-dessous en indiquant quels hôtes peuvent dialoguer et pourquoi.

L'hôte	peut dialoguer avec	Explications
A
B
D
E
F

Les machines A, B, C, D, E et F sont interconnectées par un concentateur. Il n'y a pas de routeur.

Est-il possible, en modifiant l'adresse IP ou le masque, de faire communiquer TOUS les hôtes de ce réseau en gardant les mêmes masques ? (expliquez) :

en gardant les mêmes adresses ? (expliquez)

On souhaite que tous les hôtes (A, C, E et F) puissent se parler, mais que B ne parle qu'avec D et réciproquement car ces 2 machines contiennent des informations sensibles.

Sans toucher aux adresses du schéma, on modifie les masques ainsi: 255.255.255.0 (B et D) et 255.255.0.0 (A, C, E, F)

Le but est-il atteint? Expliquez pourquoi :

Calculez le masque approprié et complétez l'adresse en notation CIDR afin d'obtenir la quantité d'hôtes ou de sous-réseaux requis.

Paramètres requis	CIDR
Au moins 31 sous-réseaux (maximiser hôtes):	185.221.0.0 / 21
2 adresses par sous-réseau (liaisons pt à pt):	192.168.1.0 / 30
Exactement 8 sous-réseaux :	192.168.10.0 / 27

Indiquez en regard de chaque plage d'adresses le réseau en notation standard et CIDR

Cette plage d'adresses	provient du réseau	noté en CIDR
Ex : 10.0.0.1. – 10.255.255.254	10.0.0.0 255.0.0.0	10.0.0.0 / 8
a) 172.16.80.1 – 172.16.87.254	172.16.0.0 255.255.0.0	172.16.0.0 / 16
b) 192.168.15.117 – 192.168.15.118	192.168.15.0 255.255.255.0	192.168.15.0 /24
d) 10.1.64.1 – 10.1.127.254	10.0.0.0 255.0.0.0	10.0.0.0 /8
e) 210.44.8.81 – 210.44.8.94	201.44.8.0 255.255.255.0	201.44.8.0 / 24

Indiquez en regard de chaque réseau la plage d'adresses assignables qu'il définit.

Le réseau	définit la plage d'adresses :
Ex: 10.0.0.0. /8	de : 10.0.0.1	à : 10.255.255.254
a) 211.118.39.16 /28
b) 173.67.0.0 /16
c) 34.79.128.0 /18

Calculez le masque adapté aux exigences du scénario

Indiquez le nombre exact de sous-réseaux créés par votre masque.

Indiquez également le nombre exact d'hôtes par sous-réseau.

Scénario 1
Nombre de segments physiques requis :	5
Nombre maximum d'hôtes par segment :	25
Adresse de réseau :	192.177.4.0
Masque de sous-réseau proposé
Nombre de sous réseaux créés :
Nombre maximum d'adresses par segment :
Scénario 2
Nombre de segments physiques requis :	100
Nombre maximum d'hôtes par segment :	350
Adresse de réseau :	117.133.0.0
Masque de sous-réseau proposé
Nombre de sous réseaux créés :
Nombre maximum d'adresses par segment :