Compte-rendu de l'activité : Réseau et sous-réseaux simples avec Packet Tracer

Prénom et nom

Partie 1 : Création d’un réseau simple

Mise en place de la maquette

De quelle couleur devient le port du commutateur juste au moment du branchement du PC ?

Que se passe t-il à ce moment là ?

De quelle couleur est le port du commutateur quelques temps après (soyez patient) ?

Attribution d'une adresse aux PCs et tests

Quelle commande (en ligne de commande) va vous permettre de vérifier que ces deux ordinateurs communiquent ?

Pour la configuration des PCs, vous avez à saisir l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Il n'est pas nécessaire de renseigner une adresse de la passerelle.

Pourquoi ?

Quelle commande en ligne de commande va vous permettre de vérifier avec certitude l'adresse IP des PCs ?

Enregistrez ce schéma sous le nom votrenomclientweb.pkt.

Partie 2 : réseau et sous-réseaux

2.1 Mise en place de la maquette

Vérification de la communication entre PCs

Indiquez avec quels hôtes peuvent communiquer le poste C. Répondez sans utiliser de simulation et vérifiez ensuite avec Packet Tracer.

L'hôte	peut dialoguer avec	Explications
C

On souhaite que tous les hôtes (A, C, E et F) puissent se parler, mais que B ne parle qu'avec D et réciproquement car ces 2 machines contiennent des informations sensibles. Sans toucher aux adresses du schéma, on modifie les masques ainsi:

255.255.255.0 (B et D) et 255.255.0.0 (A, C, E, F)

Le but est-il atteint ? Vérifiez par des simulations avec l'utilitaire ping. Expliquez pourquoi le but est atteint ou pas.

Enregistrez ce schéma sous le nom votrenomsous-reseaux1.pkt.

Rendu de votre travail

Rendez un document avec vos réponses sous le nom votrenomsous-reseau1.odt dans le dossier Echange de la classe.