Activité : adressage des STAs du réseau Sarti et DMZ avec Packet Tracer

Documents de travail à utiliser

Le fichier Pachet Tracer A7_DMZ.pkt

Partie 1 : Plan d'adressage

L'entreprise SARTI doit définir un plan d'adressage pour son réseau local. Elle estime ses besoins à 300 adresses IP environ (Pour chaque question , justifiez votre réponse).

1) Est-ce que des adresses de classe C peuvent satisfaire cette demande ? Pourquoi ?

Cette entreprise choisit l'adresse de réseau 172.20.0.0.

2) De quelle classe d'adresse s'agit-il ?

3) Quel est le masque de sous-réseau par défaut ?

4) Combien d'adresses IP peut-elle gérer ?

5) Quelle est l'adresse de diffusion (broadcast) de ce sous-réseau ?

Afin de mettre en œuvre son plan d'adressage, complétez le tableau ci-dessous en tenant compte des critères indiqués.

Plan d'adressage prévu

Critères	définir la plage d'adresses :
40 premières adresses réservées aux serveurs et équipements d'interconnexion du réseau	de:	à:
Toutes les autres adresses pour les postes et autres équipements (imprimantes, etc.)	de:	à:

Partie 2 : Réalisation d'une maquette avec Packet Tracer

Avec Packet Tracer, réalisez une maquette, que vous sauvegarderez sous le nom de A7_SARTI.pkt, en respectant le cahier des charges suivant :

Placez trois serveurs appelé Web, DNS, DHCP, reliés à un commutateur 2950;

Placez quatre postes PC-PT appelés STA1, STA2, STA3 et STA4 reliés à un concentrateur ;

Reliez le commutateur au concentrateur 2950.

Attribuez aux trois serveurs et aux quatre postes des adresses IP conformément au plan d'adressage défini dans la partie 1.

Travail à rendre : fichier Packet Tracer A7_SARTI.pkt que vous avez réalisé.

Partie 3 : Mise en place d'une DMZ (Demilitarized Zone)

Un certain nombre de services réseaux dont le service Web et le service DNS, doivent être à la fois accessibles depuis le réseau local de l'entreprise et aussi depuis Internet. Les serveurs concernés doivent être mis dans une DMZ. SARTI a donc besoin d'acheter auprès de son FAI environ 10 adresses publiques.

La maquette précédente a été partiellement mise à jour. Analysez la maquette A7_DMZ.pkt et faites les modifications nécessaires pour que tous les postes puissent communiquer avec le serveur interne (DHCP) et ceux de la DMZ (WEB et DNS).

Attention vous ne devez en aucun cas modifier la configuration IP de cet élément :

Pour vous aider sachez que STAx peut communiquer avec le serveur Web, comme vous pouvez le vérifier avec Packet Tracer. Ils sont correctement configurés.

1) Quelle information a été ajoutée à la configuration du pose STAx pour qu'il puisse communiquer avec le serveur Web ?

2) Comment s'appelle l'équipement d'interconnexion qui permet l'accès aux serveurs de la DMZ ?

3) Corrigez ce qui est nécessaire dans la configuration des autres postes (STAxx, STAxxx) et des serveurs (DHCP, DNS) pour qu'ils puissent tous communiquer sur le réseau.

Documents à rendre à la fin de la séance

Vous devez rendre vos documents dans le dossier restitution des devoirs/SI2/G1/ActiviteSARTI ou restitution des devoirs/SI2/G1/ActiviteSARTI.

Pour cela

créez un sous-dossier à votre nom : nom.prenom

Copiez vos documents dans ce sous-dossier :

* compte-renduSARTI.odt complété * les schémas réseau A7SARTI.pkt (que vous avez créé) et A7_DMZ.pkt (corrigé).