Cours : Adressage TCP/IP des STA en réseau

Compléments au cours : Adressage TCP/IP des STA en réseau

Présentation

Document :

Dans un réseau informatique on utilise un standard, la suite de protocoles TCP/IP,pour configurer et gérer les différents hôtes du réseau :

TCP (Transmission Control Protocol)

IP (Internet Protocol)

Les hôtes du réseaux sont : STA, serveurs, périphériques (imprimantes) , équipements

L'adressage est unique :

Adresse physique de la carte réseau : adresse MAC

Adresse logique : adresse IP

Evolution du réseau de câble sous-matins utilisé pour Internet entre 1990 et 2016 : https://qz.com/se/map-of-the-internet/

Adressage IP version 4

L'adresse IP est constituée de 4 octets (32 bits) exprimés sous forme décimale pointée.

Ex:172.168.5.20

Une partie à gauche identifie le réseau (net-id);

L’autre partie à droite identifie l'hôte (host-id).

C’est le masque de sous-réseau qui permet de faire cette distinction.

Définition d'un réseau IP : ensemble des postes qui partage la même adresse réseau.

Classe d'adresses IPv4 A, B, C, D et E

Classe A

1er octet désigne le réseau

Le 1er bit est égal à O

Adresse : 0rrrrrrr.hhhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh

Masque de sous-réseau 255.0.0.0

Classe B

Les 2 premiers octets désignent le réseau

Les 2 premiers bits sont égal à 10

Adresse : 10rrrrrr.rrrrrrrr.hhhhhhhh.hhhhhhhh

Masque de sous-réseau 255.255.0.0

Classe C

Les 3 premiers octets désigne le réseau

Les 3 premiers bits sont égal à 110

Adresse : 110rrrrr.rrrrrrrr.rrrrrrrr.hhhhhhhh

Masque de sous-réseau 255.255.255.0

Classe D

Adresse de groupe pour la multidiffusion

Pas d’adresse de réseau

Les 4 premiers bits sont égal à 1110 puis adresse multidestinataires (28 bits)

Classe E

réservée à des fins expérimentales

Calculer l’adresse de réseau

Exemple : Adresse IP 131.107.8.1 masque 255.255.0.0

131
1000 0011
255
1111 1111

Utilisation de l’opérateur ET (AND)

131 ET 255 . ET . ET . ET
Adresse réseau logique est 131.

Adresse d’hôte logique

Division de l’adresse IP (32 bits)

Classe A	id réseau (7bits)	id hôte (24 bits)
Classe B	10	id réseau (14bits)	id hôte (16 bits)
Classe C	110	id réseau (21bits)	id hôte (8 bits)

Nombre de réseaux possibles et d’hôtes par classe d’adresses IP

Classe d'adresses	Nb de réseaux	Nb d’hôte
Classe A	27 = 128	224 = 16 777 216
Classe B
Classe C

Espace d’adressage possible par classe d’adresse IP

Classe d’adresse	Adresses
Classe A	1.0.0.0 à 127.255.255.255
Classe B	128.0.0.0 à 191.255.255.255
Classe C	192.0.0.0 à 223.255.255.255
Classe D	224.0.0.0 à 239.255.255.255
Classe E	240.0.0.0 à 255.255.255.255

Adresses publiques

Uniques mondialement et attribuées par l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

Géolocalisation possible

Adresses particulières

Un numéro de réseau ou d’hôte ne peut avoir tous les bits à 0 ou à 1.

Adresse de diffusion : tous les bits hôtes sont à 1. Exemple : 132.148.255.255 identifie tous les hôtes du réseau 132.148.0.0

Adresse de réseau : tous les bits hôtes sont à 0 Exemple : adresse de réseau 132.148.0.0

Adresses IP privées :

utilisables sur des réseaux privés

non gérées par les routeurs Internet : non routables sur Internet

Classe A : 10.0.0.0 à 10.255.255.255

Classe B : 172.16.0.0 à 172.31.255.255

Classe C : 192.168.0.0 à 192.168.255.255

Adresses IP réservées :

Réservée : Adresse de bouclage locale (loopback) 127.0.0.1
* Réservées : adresses APIPA (Automatic Private Internet Protocol Addressing) 169.254.0.0 à 169.254.255.255

Masque de sous-réseau par défaut

Classe d’adresse	Adresses
Classe A	255.0.0.0
Classe B	255.255.0.0
Classe C	255.255.255.0

Exercice : vérifiez la validité de ces adresses publiques Internet Adresse IP Classe Partie réseau Partie hôte 124.100.110.120 128.8.01.02 127.0.246.15 195.250.251.92 200.201.195.300 2.58.91.215

Notation CIDR

La pénurie et le gaspillage d’adresses IP a nécessité une gestion différente de l'espace d'adressage :

Distinction classe A, B et C est obsolète

Espace d’adressage = collection de sous-réseau

Masque de sous-réseau est de longueur variable

Utilisation d'une notation CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Le masque ne peut plus être déduit de l’adresse IP

/n représente le nombre de bits à 1 dans le masque

le masque 255.255.255.0 s’écrit /24 en notation CIDR

Adresse IP 131.107.8.1 masque 255.255.0.0 s’écrit 131.107.8.1/16

Calcul du nombre d'adresses d'un sous-réseau :

2taille de l'adresse - masque

Exemple : masque /19 ; soit 232-19 = 213 = 8192 adresses