Téléphonie IP avec Asterisk sur Raspberry

Présentation

Cette activité permet :

de mettre en place une maquette complète de ToIP autour du serveur IPBX Asterisk,

en utilisant la plateforme Raspberry.

Cette activité se réalise dans le contexte M2L et consiste à transposer l'activité Asterisk sur OS Debian, sur Raspberry en utilisant les ressources du projet RasPBX.

Ressources

Site du projet RasPBX: http://www.raspberry-asterisk.org/

Lecteur de carte SD

logiciel Etcher : création d'une Clé USB bootable à partir de l'image disque de l'OS RasPBX

Objectifs

Installer l'OS RasPBX sur Raspberry dans le contexte M2L,

Le Raspberry doit avoir une adresse IP fixe et active au démarrage de la machine,

Créer plusieurs utilisateurs et deux groupes d'appel (finance et Gestion)

activer les boîtes vocales et l'émission de messages vocaux sur les comptes de messagerie des utilisateurs.

configurer deux softphones 3CX avec les comptes utilisateurs.

rédiger une documentation technique succincte sur les actions et paramètres de configuration.

Listes des cours et activités du module SISR1

Retour au module SISR1