M2L : Vérification de l'accès au réseau (VLAN) et de la configuration IP

Ce STA Windows 10 va adhérer au domaine M2L2017.LOCAL. Pour cela il faut :

le mettre dans le VLAN du contexte M2L : le VLAN 33 :

vérifier sa configuration IP afin qu'il utilise le serveur DNS du domaine M2L2017. Le service DNS est installé sur le contrôleur du domaine M2L-DC-2017 à l'adresse IP 172.16.0.1/16.

Vérifiez la configuration IP :

le serveur DNS doit être 172.16.0.1

le suffixe DNS doit être m2l2017.local

d'utiliser ce suffixe DNS pour l'enregistrement de votre STA dans le serveur DNS.

A partir des propriétés du poste de travail, donnez comme nom de votre STA Win10_XX. Redémarrez votre STA.

Je poursuis l'activité ...

Je poursuis l'activité M2L ; préparer l'environnement de travail des STAs Windows des ligues - Adhésion AD