Présentation du réseau du lycée réalisé avec Packet Tracer

Le réseau informatique du lycée est simulé avec le logiciel Packet Tracer.

Pour utiliser cette simulation télécharger le fichier schemalycee_01.pkt contenant le schéma réseau simplifié du réseau et ouvrez-le dans Packet Tracer.

Étape 1 : Lancement de la simulation

Téléchargez le fichier archive schemalycee_01_incidents.zip.

Décompressez le fichier compressé pour extraire le fichier schemalycee01indicents.pkt ;

Lancez le logiciel Cisco Packet Tracer ;

Authentifiez-vous avec votre compte Netacad ;

Dans Packet Tracer, ouvrez le fichier schemalycee01incidents.pkt.

Étape 2 : les éléments de la simulation Dans cette simulation vous visualisez l’architecture du réseau pédagogique simplifiée du lycée constituée :

de deux serveurs SRV-AD et SRV-INTRA ;

d'un Une ou deux Stations de travail Windows par bâtiment ;

d'une imprimante par bâtiment ;

du routeur Stormshield ;

d'un commutateur par bâtiment sauf pour le bâtiment B1 (trois commutateurs) ;

d'un serveur appelé Internet qui représente Internet.

Seuls les réseaux Serveurs et Pédagogique sont représentés :

Le Réseau Serveurs est dans le VLAN 10 ;

Le réseau Pédagogique est dans le VLAN 20.

Étape 3 : la configuration du service DHCP du serveur SRV-AD Dans l’onglet Services du serveur SRV-AD n’est configurée que la gestion des adresses IP du réseau pédagogique :

Passerelle (Default Gateway) : 10.235.91.254 ;

Serveur DNS (DNS Server) : 10.235.25.10 ;

Adresse IP de départ (Start IP Address) : 10.235.88.20 ;

Masque de sous-réseau (Subnet Mask) : 255.255.252.0 ;

Nombre maximum d’adresses à attribuer (Max User) : est défini ici à 512.