Présentation du réseau du lycée réalisé avec Packet Tracer

Le réseau informatique du lycée est simulé avec le logiciel Packet Tracer.

Pour utiliser cette simulation télécharger le fichier schemalycee_01.pkt contenant le schéma réseau simplifié du réseau et ouvrez-le dans Packet Tracer.

Étape 1 : Lancement de la simulation

Téléchargez le fichier archive schemalycee_01_incidents.zip.

Décompressez le fichier compressé pour extraire le fichier schemalycee01indicents.pkt ;

Lancez le logiciel Cisco Packet Tracer ;

Authentifiez-vous avec votre compte Netacad ;

Dans Packet Tracer, ouvrez le fichier schemalycee01incidents.pkt.

Étape 2 : les éléments de la simulation

Dans cette simulation vous visualisez l’architecture du réseau pédagogique simplifiée du lycée constituée :

de deux serveurs SRV-AD et SRV-INTRA ;

d'un Une ou deux Stations de travail Windows par bâtiment ;

d'une imprimante par bâtiment ;

du routeur Stormshield ;

d'un commutateur par bâtiment sauf pour le bâtiment B1 (trois commutateurs) ;

d'un serveur appelé Internet qui représente Internet.

Seuls les réseaux Serveurs et Pédagogique sont représentés :

Le Réseau Serveurs est dans le VLAN 10 ;

Le réseau Pédagogique est dans le VLAN 20.

Étape 3 : la configuration du service DHCP du serveur SRV-AD

Dans l’onglet Services du serveur SRV-AD n’est configurée que la gestion des adresses IP du réseau pédagogique :

Passerelle (Default Gateway) : 10.235.91.254 ;

Serveur DNS (DNS Server) : 10.235.25.10 ;

Adresse IP de départ (Start IP Address) : 10.235.88.20 ;

Masque de sous-réseau (Subnet Mask) : 255.255.252.0 ;

Nombre maximum d’adresses à attribuer (Max User) : est défini ici à 512.

Étape 4 : la configuration des switchs

Sur chaque switch sont configurés les deux VLAN :

VLAN Serveurs avec le numéro de VLAN 10 (VLAN ID 10) ;

VLAN Pédagogique avec le numéro de VLAN 20 (VLAN ID 20).

Puis au niveau de chaque port du switch est configuré :

Soit le VLAN 10 ou le VLAN 20 : le port est en mode Access pour la connexion d’un serveur ou d’un ordinateur ;

Soit un Trunk pour faire circuler les flux d’information des VLAN; Le port en mode Trunk et sert à relier le switch à un autre switch

Pour prendre connaissance de la configuration du switch B1-SW1 :

Cliquez sur l’icône du switch B1-SW1 ;

Cliquez sur l’onglet Config.

Dans la rubrique VLAN Database, vous visualisez la définition :

du VLAN Serveurs (VLAN N° 10) ;

Et du VLAN Pedagogique (VLAN N° 20).

En cliquant sur l’interface GigabitEthernet9/1 qui relie B1-SW1 au commutateur principal, vous visualisez le mode Trunk (VLAN 10 et VLAN 20). En cliquant sur l’interface FastEthernet0/1 qui relie B1-SW1 au serveur SRV-AD, vous visualisez le mode Access pour le VLAN 10 (VLAN Serveurs).

Étape 5 : la configuration de l’imprimante A1-311-printer

Pour prendre connaissance de la configuration IP de l’imprimante A1-311-printer du bâtiment A1 :

Cliquez sur l’icône de l’imprimante A1-311-printer ;

Cliquez sur l’onglet Config.

La rubrique Setting indique que la configuration IP est Static (manuelle) car il n’y a pas de plage d’adresses IP gérée par le service DHCP pour le réseau Serveur :

de la passerelle (Default Gateway) 10.235.25.254 ;

et du serveur DNS (DNS Server) 10.235.25.10.

La rubrique FastEthenet0 indique que la configuration IP est également Static (manuelle) :

l’adresse IP 10.235.25.206 ;

et le masque de sous-réseau 255.255.255.0

Les imprimantes sont situées dans le VLAN Serveurs et non pas dans le VLAN Pédagogique. Il est nécessaire :

de configurer manuellement les imprimantes,

De relier les imprimantes sur un port du switch qui appartient au VLAN Serveurs.

Revenir au sommaire de l'activité

Bloc2