MISE EN PLACE DE L'INFRASTRUCTURE COMMUTEE DES COUCHES DISTRIBUTION ET COEUR DE RESEAU

La plupart des schémas sont tirés du cours réseau CISCO « Exploration »

RAPPEL DE LA STRUCTURE HIERARCHIQUE D'UN LAN

LES AVANTAGES D'UN RESEAU HIEARCHIQUE

Dans un réseau de ce type, nous allons nous intéresser principalement aux couches « cœur de réseau » et « distribution ».

Dans la couche « distribution », les éléments actifs seront des commutateurs (switchs) L2 administrables (Layer 2 faisant référence à la couche 2 du modèle OSI).

Dans la couche « cœur de réseau», les éléments actifs seront essentiellement des commutateurs (switchs) L3 administrables (Layer 3 faisant référence à la couche 3 du modèle OSI). Dans cette couche, nous utiliserons aussi des routeurs LAN/WAN (couche 3 modèle OSI) pour communiquer avec le monde extérieur. Pour info, les routeurs LAN/LAN ont disparu du marché et ont été remplacés par les commutateurs L3 qui assurent des fonctions de routage mais à la vitesse du LAN.

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser essentiellement aux commutateurs de niveau 2.

RAPPEL SUR LE PRINCIPE DE LA COMMUTATION ETHERNET

POURQUOI COMMUTER ?

SCENARIO 1 : UTILISATION DE CONCENTRATEURS (HUBS)

SCENARIO 2 : LE RESEAU A BASE DE HUBS GRANDIT… ET LES PROBLEMES AVEC !!

SCENARIO 3 : ETHERNET MODERNE AVEC UTILISATION DES COMMUTATEURS

AU FAIT ? DITES-MOI... QUE COMMUTE-T-ON AU JUSTE ?

Eh bien… un commutateur Ethernet fonctionne en couche 2 du modèle OSI et va utiliser un adressage à base d'adresses MAC.

Le commutateur Ethernet va commuter… des entités de données (PDU selon Cisco) appelées TRAMES ETHERNET.

Structure d'une trame ETHERNET

Rappel essentiel : qu'est-ce qu'une adresse MAC ? Je vous laisse le soin de répondre !

SYNOPTIQUE D'UN SWITCH

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Bien noter que les entrées de la table MAC/PORTS sont horodatées (Champ TTL : Time To Live. Ce champ est un compte à rebours). Les entrées les moins récentes seront purgées.

Les trames parvenues en mauvais état au commutateur seront détruites par le commutateur. (Champ CRC de la trame).

FONCTIONNEMENT DYNAMIQUE (Animation CISCO module 1 : 9-6-4)

PRINCIPE DU PONT ET DU COMMUTATEUR : EXERCICES POUR FAIRE COMPRENDRE

COMMENT BIEN CHOISIR UN COMMUTATEUR ?

(ou comment faire son marché dans les catalogues des distributeurs)

Quelques distributeurs :

Blackbox

Transtec

Abix

Secomp

4 CRITERES

LE COUT

Ce coût (souvent exprimé par un coût par port) est fonction de l'architecture à mettre en place, notamment en considérant la PERFORMANCE et la SECURITE.

Les architectures suivantes n'auront pas le même coût et n'offriront pas la même sécurité.

VITESSE, TYPE ET POSSIBILITE D'EXTENSION DE PORTS

LES CRITERES ANTINOMIQUES SECURITE/PERFORMANCE : COMMUTATEURS « STORE AND FORWARD » et « ON THE FLY » (CUT-THROUGH)

QUESTIONS : dans quel cas allez-vous plutôt utiliser un « store and forward » ? Un « cut-through » ?

LES POSSIBILITES D'ADMINISTRATION DU COMMUTATEUR

Administration de niveau 2 ? Administration de niveau 3 ? Nous répondrons à cette problématique plus avant dans ce cours !

FONCTIONNALITES DES COMMUTATEURS

FACTEUR DE FORME ET MODULARITE

Le facteur de forme (switch form factor) fait référence aux dimensions du commutateur. La quasi-totalité des commutateurs professionnels sont encastrables (rackables!!) dans une armoire de câblage standard et donc ont une largeur de 19 pouces (45,72 cms environ). La hauteur peut être de un ou plusieurs « U » (U = Unité de chassis = 1,75 pouces soit 4,4 cms environ). La profondeur n'est jamais standard.

La modularité (et donc les possibilités d'extension) est plus ou moins importante.

DENSITE DE PORTS

PERFORMANCES : VITESSE FOND DE PANIER

AGREGATION DE LIENS

L'agrégation de liens fait référence à la norme 802.3ad. 4 liens Gigabit Ethernet agrégés constitueront, après agrégation, un seul lien de 4 gigabits/s.

FONCTIONS DE ROUTAGE ET DE SECURITE NIVEAU 3

Ces fonctions sont embarquées dans les commutateurs L3 notamment pour assurer le routage inter-VLAN qui sera étudié plus avant dans le cours.

FONCTION **PoE** (**P**ower **o**ver **E**thernet)

PoE permet au commutateur de fournir une alimentation à un périphérique à travers le câble Ethernet existant.

PoE fait référence aux normes IEEE 802.3af-2003 et IEEE 802.3at-2009

FONCTIONNALITES DES SWITCHS EN FONCTION DE LA COUCHE DU RESEAU HIERARCHIQUE