Activité : Mettre en oeuvre une haute disponibilité de service DHCP (contexte GSB)

Rappel sur le service DHCP

L’infrastructure à réaliser à la fin de l’activité

Première mise en œuvre des deux serveurs DHCP

Première solution : redondance du service DHCP avec partage des plages d'adresses

Deuxième solution : configuration du service DHCP en Failover/Load-balancing