L’infrastructure à réaliser à la fin de l’activité

Schéma réseau en cours de mise à jour
L’activité va être construite sur la base de cette architecture :

Le serveur DHCP dispose d'une configuration IP statique (adresse IP 172.16.0.10/17) et héberge le service DHCP

un autre serveur DHCP2 ce qui permettra d’avoir un service DHCP redondant. L'adresse IP du serveur DHCP2 est 172.16.0.11/17.

Il vous faut au moins un client dans le VLAN Visiteurs pour tester la bonne configuration de nos deux serveurs.

Il est nécessaire de permettre au VM DHCP et DHCP2 d’accéder à Internet pour télécharger les paquets de l’agent relais DHCP**.

Retour à l'activité

Activité : mettre en oeuvre une haute disponibilité de service DHCP