L’infrastructure à réaliser à la fin de l’activité

Schéma réseau en cours de mise à jour

L’activité va être construite sur la base de cette architecture :

Le serveur REZOLAB (adresse IP 172.16.0.10/17) héberge le service DHCP et DNS et un autre serveur REZOLAB2 (d'un autre étudiant) ce qui permettra d’avoir un service DHCP redondant. L'adresse IP du serveur REZOLAB2 est 172.16.0.11/17.

Il y a seulement deux clients dans le VLAN Visiteurs mais cela suffit pour tester la bonne configuration de nos deux serveurs.

Il est nécessaire de permettre à MUTLAB d’accéder à Internet pour télécharger les paquets de l’agent relais DHCP.

Retour à l'activité

Activité : mettre en oeuvre une haute disponibilité de service DHCP (contexte GSB)