Activité : les trames NMEA du système GPS

Présentation

La norme NMEA 0183 définit la communication entre équipements marins, dont les équipements GPS. Elle est définie et contrôlée par la National Marine Electronics Association basée à Severna Park au Maryland (États-Unis d'Amérique).

Comprendre les trames NMEA

Il existe plus d'une trentaine de trames différentes ayant chacune leur propre syntaxe :

les 5 premiers caractères suivant le symbole $ donnent des renseignements sur le type d'équipement utilisé pour la géolocalisation et sur le type de trame utilisée :

Exemple d'une trame NMEA : $GPGGA,064036.289,4836.5375,N,00740.9373,E,1,04,3.2,200.2,M,,,,0000*0E est une trame GPS de type GGA.

Je continue ...

Je reviens à l'accueil SNT du thème Localisation, cartographie et mobilité