Activité : les trames NMEA du système GPS

Présentation

La norme NMEA 0183 définit la communication entre équipements marins, dont les équipements GPS. Elle est définie et contrôlée par la National Marine Electronics Association basée à Severna Park au Maryland (États-Unis d'Amérique).

Comprendre les trames NMEA

Il existe plus d'une trentaine de trames différentes ayant chacune leur propre syntaxe.
Les deux premiers caractères après le signe $ identifient l'origine du signal. Les principaux préfixes sont :

BD ou GB - Beidou (Chine) ;

GA - Galileo (Europe) ;

GP - GPS (USA)

GL - GLONASS (Russe).

GN - signaux mixés GPS + GLONASS.

Exemple d'une trame NMEA : $GPGGA,064036.289,4836.5375,N,00740.9373,E,1,04,3.2,200.2,M,,,,0000*0E est une trame GPS de type GGA.

Je continue ...

Je reviens à l'accueil SNT du thème Localisation, cartographie et mobilité