Activité : les trames NMEA du système GPS

Présentation

La norme NMEA 0183 définit la communication entre équipements marins, dont les équipements GPS. Elle est définie et contrôlée par la National Marine Electronics Association basée à Severna Park au Maryland (États-Unis d'Amérique).

Comprendre les trames NMEA

Il existe plus d'une trentaine de trames différentes ayant chacune leur propre syntaxe.
Les deux premiers caractères après le signe $ identifient l'origine du signal. Les principaux préfixes sont :

BD ou GB - Beidou (Chine) ;

GA - Galileo (Europe) ;

GP - GPS (USA)

GL - GLONASS (Russe).

GN - signaux mixés GPS + GLONASS.

Exemple d'une trame NMEA de type GGA** très courante car utilisée pour connaître la position du récepteur GPS. : la latitude est donnée en degré et minute soit 48°36,5375’ = 48°36'32.25“ Nord avec 48 ° Nord et 36,5375’ = 36’ + 0,5375 x 60’’ soit 36'32.25”

Je continue ...

Je reviens à l'accueil SNT du thème Localisation, cartographie et mobilité