Utiliser PiJuice une alimentation ininterruptible UPS pour le Raspberry Pi

Ressources

https://www.framboise314.fr/pijuice-une-alimentation-ininterruptible-ups-pour-votre-raspberry-pi/

https://learn.pi-supply.com/make/pijuice-quick-start-guide-faq/

https://github.com/PiSupply/PiJuice

Installation des pilotes de la carte en mode CLI pour Raspbian Lite

activer I2C avec l'utilitaire Raspi-config

installer les pilotes

$ sudo apt update && sudo apt upgrade $ sudo apt install pijuice-base

Gestion de la PiJuice

lancer le logiciel de gestion

$ sudo python3 pijuice_cli.py

menu général

menu Status

Battery : indique la charge de la batterie et sa tension ⇒ à surveiller de prêt

GPIO power input : indiquez la tension et l'ampérage qui alimente de la PiJuice ⇒ correct

USB Micro power input : indique que l’alimentation est faite à partie de la prise micro USB de la PiJuice.

Fault : pas d'erreur pour l'instant