Utiliser PiJuice une alimentation ininterruptible UPS pour le Raspberry Pi

Ressources

https://www.framboise314.fr/pijuice-une-alimentation-ininterruptible-ups-pour-votre-raspberry-pi/

https://learn.pi-supply.com/make/pijuice-quick-start-guide-faq/

https://github.com/PiSupply/PiJuice

https://github.com/PiSupply/PiJuice/blob/master/Software/README.md

Installation des pilotes de la carte en mode CLI pour Raspbian Lite

activer I2C avec l'utilitaire Raspi-config

installer les pilotes

$ sudo apt update && sudo apt upgrade $ sudo apt install pijuice-base

Gestion de la PiJuice

lancer le logiciel de gestion

$ sudo python3 pijuice_cli.py

menu général

menu Status

Battery : indique la charge de la batterie et sa tension ⇒ à surveiller de prêt

GPIO power input : indiquez la tension et l'ampérage qui alimente de la PiJuice ⇒ correct

USB Micro power input : indique que l’alimentation est faite à partie de la prise micro USB de la PiJuice.

Fault : pas d'erreur pour l'instant

System switch : off. Ce commutateur hardware piloté par soft permet de commander une alimentation avec VSYS sur J3 pour des périphériques externes :

off – la broche VSYS est inactive– la broche VSYS est inactive

500mA – La broche VSYS fournit jusqu’à 500mA

2100mA – La broche VSYS fournit jusqu’à 2100mA

Menu Wake up

Cela permet de programmer le réveil automatique du Raspberry aux jours et horaires définis.

Cela ne fonctionne qu'en alimentant le Raspberry depuis la prise USB de la PiJuice ou quand il y a un fonctionnement sur batterie.