Booter le Raspberry sur une clé USB

Ressources

https://raspberry-pi.fr/boot-raspberry-pi-usb/

Préparer la carte SD et la clé USB

installer Raspbian sur une carte SD

installer Raspbian sur la clé USB

Sur un PC :

monter la carte SD

accéder à la partition boot

éditer le fichier config.txt pour ajouter à la fin la ligne suivante :

program_usb_boot_mode=1

Lancer l'installation du Raspberry

démarrer le Raspberry uniquement avec la carte SD : le Raspberry va automatiquement se configurer pour démarrer ultérieurement sur la clé USB
* vérifier la configuration :

regarder le registre 17 de l’OPT (One-Time programmable qui désigne la mémoire morte qui ne peut être programmée qu’une seule fois) avec la commande suivante :

vcgencmd otp_dump | grep 17

La commande doit retourner cette information sinon la procédure ne s'est pas bien passée :

17:3020000

éteindre le Raspberry

mettre en place la clé USB et enlever la carte SD : le Raspberry doit maintenant booter sue la clé USB