contrôler à distance Raspberry Pi avec un câble USB - Console

Tutoriel présenté à l'adresse :

http://mchobby.be/wiki/index.php?title=Rasp-Hack-USB-Serie-TTL.

Objectifs

alimenter le RAspberry Pi

utiliser son ordinateur pour un accès console au Raspberry Pi ; cela évite d'avoir un clavier, une souris et un moniteur avec port HDMI

Les besoins

Pour cela il faut :

un câble USB-SERIE-TTL

les pilotes USB pour ce câble console

un logiciel d'émulation terminal comme ZOC ou Putty

Installation du logiciel Terminal et des pilotes sous Windows

Téléchargez et installez ZOC depuis http://www.emtec.com/zoc/index.html

Acceptez les paramètres proposés par défaut

ou installez Putty

Téléchargez le pilote du PL2303 PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_10_0_20140925.zip depuis http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41

Décompressez l'archive et démarrez le programme d'installation PL2303ProlificDriverInstaller_v1.10.0.exe.

Branchement

Le câble sera également utilisé pour alimenter le Raspberry Pi.

Il ne faut donc pas raccorder le bloc d'alimentation sur votre Pi.

Si vous voulez alimenter le Raspberry Pi depuis votre bloc d'alimentation USB alors NE BRANCHEZ PAS le connecteur ROUGE.

Il est important de se souvenir de ne jamais-jamais-jamais raccorder deux sources de tension sur le Raspberry Pi. Vous devez opter soit pour l'alimentation par le bloc d'alimentation USB, soit celle provenant du câble USB-Série mais pas les deux.

Connecter les fils comme suit: