Créer une clé USB à partir de la carte microSD du Raspberry

Lien :

https://www.framboise314.fr/bootez-votre-raspberry-pi-3-sur-une-cle-usb/#Preparation_drsquoune_cle_USB_non_partitionnee

Présentation

Il est intéressant de pouvoir créer une clé USB à partir d'un environnement fonctionnel du Raspberry utilisant une carte Micro SD :

avoir une sauvegarde de l'environnement actuel du Raspberry ;

transférer le contenu de la carte SD sur une clé USB pour ensuite booter sur la clé USB.

Préparation de la clé USB

visualisez les partitiosn actuelel de la clé USB

$ lsblk

lancez parted

s'il existe déjà des partitions, supprimez-les. Créez une partition FAT32 de 100Mo, suivie d’une partition Linux ext4 qui occupera le reste de la place disponible.

$ sudo parted /dev/sda (parted) mktable msdos yes mkpart primary fat32 0% 100M mkpart primary ext4 100M 100% print quit

formatage des deux partitions