Installer Domoticz sur Raspbian (Linux Debian)

Ressources

https://projetsdiy.fr/installer-domoticz-raspbian-raspberry-pi3/#.WbRSvdNJb5Y

https://artheodoc.wordpress.com/2016/06/19/voir-les-ports-ouverts-sous-linux/

Désactivation du Bluetooth

Lien : http://www.cedynamix.fr/jeedom-raspberry-3-desactivation-bluetooth-wifi/

Le Raspberry 3 et la carte Razberry ont besoin d’un UART matériel. Comme le Raspberry 3 n’en a qu’un, il désactiver le Bluetooth intégré au Raspberry 3 pour rendre disponible cet UART à la carte Razberry. Si on veut bénéficier du Bluetooth sur un Raspberry 3 qui utilise la carte Razberry, il faut alors utiliser un Dongle Bluetooth.

création (s'il n'existe pas) du fichier /etc/modprobe.d/fbdev-blacklist.conf pour blacklister le pilote du Bluetooth : <code> $ sudo nano /etc/modprobe.d/fbdev-blacklist.conf </code>

ajout des lignes suivantes dans le fichier : <code> #blacklister le pilote de la carte Bluetooth blacklist btbcm blacklist hci_uart </code>

modification du fichier /boot/config.txt <code> $ sudo nano /boot/config.txt </code>

modification de la ligne suivante dans le fichier : <code> enable_uart=1 </code>

ajout de la ligne suivante en fin de fichier : <code> #desactiver bluetooth dtoverlay=pi3-disable-bt </code>

redémarrer le Raspberry <code> $ sudo reboot </code>

Création d’un utilisateur domoticz

Cela n'est pas indispensable mais il est préférable de créer un utilisateur domoticz qui sera lié au service Domoticz.

Exécutez la commande suivante en fournissant les informations demandées (au minimum le nom du compte et le mot de passe au minimum). <code shell> $ sudo adduser domoticz </code>

ajout de domoticz au groupe sudo pour lui permettre d’utiliser cette commande. <code shell> sudo adduser domoticz sudo </code>

Changez d’utilisateur <code shell> su domoticz </code>

modification de la configuration pour autoriser l’utilisateur à exécuter des commandes sudo sans avoir à saisir le mot de passe. <code shell> sudo visudo </code>

A la fin du fichier, insérez cette nouvelle ligne <code shell> domoticz ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL </code>

Installation de Domotics

$ cd /home/domoticz $ sudo curl -L install.domoticz.com | bash

Domoticz est configuré avec les paramètres suivants :

une information indique qu'il est préférable d'utiliser une adresse IP statique

serveur HTTP sur le port 8080

serveur HTTPS sur le port 443

dossier d'installation de Domoticz : /home/domoticz/domoticz

A la fin de l'installation, les informations suivantes sont fournies :

Interface d'administration :

http://@ip:8080

https://@ip:443

Wiki : https://www.domoticz.com/wiki

Forum :https://www.domoticz.com/forum

log d'installation : /etc/domotics

Rebooter le Raspberry Pi

sudo reboot

Première configuration de Domotics

accès à l'interface d'administration à l'adresse http://@IP:8080

dans le menu Setup puis Application settings :

définir la langue de l'interface

préciser la lattitude et la longitude

pour les mise à jour choisir la version Beta pour avoir les dernières fonctionnalités

lancer une mise à jour