Installer le contrôleur Razberry (Z-wave)

Ressources

Site web : http://rasberry.z-wave.me/

Documentation du produit : https://github.com/Z-Wave-Me/Z-Way-Manual/raw/3.0/ZWayManual.pdf

https://www.kzenjoy.net/2015/installation-de-domoticz-razberry/

Installation du serveur Z-Way

Si nécessaire désactiver IPv6 : https://www.memoinfo.fr/tutoriels-linux/desactiver-ipv6-sur-debian/

Installation de Z-way, mise à jour du firmware du Raspberry et reboot :

pi@raspdomotique:~ $ wget -q -O - http://razberry.z-wave.me/install | sudo bash pi@raspdomotique:~ $ sudo rpi-update pi@raspdomotique:~ $ sudo reboot

Un ID utilisateur et un mot de passe sont créés lors de l'installation

Accès à Z-Way

l'interface d'administration est accessible à l'adresse :

http://@IP:8083

l'ID du Razberry est indiquée et vous devez définissir un mot de passe pour le compte admin local :

Configurer Domoticz pour utiliser Z-Way

Par défaut, Domoticz supporte RaZberry via le logiciel Z-Way créé pour cela. Cependant il est préférable que Domoticz accède au RaZberry directement en utilisant le support OpenZWave.

désactiver le serveur z-way <code shell> # update-rc.d z-way-server remove </code>

désactiver HCIUART

<code shell> # systemctl disable hciuart </code>

redémarrer le Raspberry

<code shell> # reboot </code>

redémarrer Domoticz <code shell> # service domoticz restart </code>

depuis l'interface Web accéder au menu Réglage - Matériel

cochez Activer ; donnez un nom et sélectionner OpenZWave USB dans le champ type

sélectionner /dev/ttyUSB20 dans le champ Port série

cliquez sur Ajouter

Dans la liste cliquez sur Réglages

Ajouter un disposotif

depuis l'interface Web accéder au menu Réglage - Dispositif

sélectionner dans la liste