Configurer les accès réseau du Raspberry

Configuration du réseau wifi

http://www.framboise314.fr/le-wifi-avec-jessie-en-ligne-de-commande/

https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/wireless/wireless-cli.md

La méthode de configuration est actuellement basée sur dhcpcd.

Scanner les réseaux Wifi disponibles :

$ sudo iwlist wlan0 scan

ESSID:“xxxxx” → nom du réseau Wifi

IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 > Méthode d'authentification utilisée ici WPA2, méthode la plus récente qui remplace WPA

Configurer l'accès au réseau Wifi

modifier le fichier /etc/wpasupplicant/wpasupplicant.conf

$ sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

ajouter au début du fichier les information du SSID et du mot de passe

network={
ssid="xxxxx"
psk="passworddexxxxx"
}

Le wpa-supplicant détecte le changement de configuration au bout de quelques secondes et tente de se connecter au réseau. Si cela n'st pas le cas, redémarrer manuellement l'interface :

$ sudo ifdown wlan0
$ sudo ifup wlan0
$ sudo service networking restart (si nécessaire)
$ sudo reboot (au pire)

Définir une adresse IP fixe sur le réseau filaire et Wifi

modifier le fichier /etc/dhcpcd.conf en ajoutant à la fin les lignes suivantes (à adapter au réseau local où se trouve connecté le Raspberry) :

interface eth0
static ip_address=192.168.1.50/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1
interface wlan0
static ip_address=192.168.1.51/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1

redémarrer le Raspberry