Activité : Utiliser le NAT statique pour publier un serveur

Vous devez utiliser la fonctionnalité de NAT statique du SNS Stormshield pour publier votre serveur web uniquement pour les protocoles http et https.

configurer votre serveur Web en DMZ pour héberger

un site Web avec le protocole en http,

et un site Web avec le protocole htttps,

créer une règle de NAT statique pour rendre ces deux sites Web accessibles depuis le réseau WAN avec une adresse IP publique virtuelle.

Retour

Mise en oeuvre de l'UTM Stormshield