Activité : Utiliser le NAT statique pour publier un serveur

Vous devez utiliser la fonctionnalité de NAT statique du SNS Stormshield pour publier votre serveur de zone DNS et un serveur web (protocoles http ou https).

configurer votre serveur ns0 en DMZ pour permettre aux autres agences et utilisateurs sur Internet d'avoir une résolution de noms sur votre domaine DNS d'agence.

configurer votre serveur Web en DMZ pour héberger

un site Web avec le protocole en http,

ou un site Web avec le protocole https,

créer une règle de NAT statique pour rendre ces deux sites Web accessibles depuis le réseau WAN avec une adresse IP publique virtuelle.

créer une règle de NAT statique pour rendre ces deux sites Web accessibles depuis le réseau WAN avec une adresse IP publique virtuelle.

Retour

Mise en oeuvre de l'UTM Stormshield