Activité : Utiliser le NAT statique pour publier un serveur

Vous avec utilisé la fonctionnalité de NAT statique par port du SNS Stormshield pour publier votre serveur de zone DNS ns0 en DMZ pour permettre aux autres agences et utilisateurs sur Internet d'avoir une résolution de noms sur votre domaine DNS d'agence..

Vous devez maintenant utiliser la fonctionnalité de NAT statique du SNS Stormshield pour publier votre serveur web (protocole http ou https).

configurer votre serveur Web en DMZ pour héberger

un site Web avec le protocole en http,

ou un site Web avec le protocole https,

créer une règle de NAT statique pour rendre ce site Web accessible depuis le réseau WAN avec une adresse IP publique virtuelle.

Retour

Mise en oeuvre de l'UTM Stormshield