Raspberry : Créer un serveur de fichiers

Présentation

L'échange de fichiers depuis un PC vers le Raspberry est facilité en installant un serveur de fichiers sur le Rapsberry. Cela permet notamment de créer et de modifier les pages web depuis son PC pour ensuite les transférer vers la Raspberry afin de les publier depuis le serveur Intranet Web lighttpd.

Le logiciel a installer sur le Raspberry s'appelle SAMBA et est une implémentation du protocole de partage de fichiers SMB/CIFS utilisé par les OS Windows.

Le protocole de partage de fichier SMB/CIFS est utilisé notamment par les systèmes d'exploitation Windows,Mac OS, les consoles de jeux en réseau, les smartphones, les médias center.

Installation de samba

* lancez le terminal et mettez à jour le Raspberry

$ sudo apt update && sudo apt -y upgrade

installer Samba

$ sudo apt install samba samba-common-bin

Créer un dossier partagé isn sur le dossier de publication Web /var/www/isn

Actuellement, seul le compte et le groupe www-data, le compte sous lequel s'exécute le serveur Web lighttpd a un accès en mise à jour dans le dossier de publication Web /var/www/isn.

Pour permettre à l'utilisateur pi de créer et de mettre à jour à distance des pages Web dans ce dossier, il faudra : s'assurer que le dossier /var/www/isn ait bien www-data comme propriétaire et groupe, que les droits en écriture sont donnés au compte et au groupe www-data, ajouter le compte pi au groupe www-data, partager le dossier /var/www/isn, donner uniquement à pi le droit d'utiliser ce partage en mise à jour.

vérification des droits unix sur le dossier /var/www/isn : vous devez visualiser les droits suivants :

$ ls -l /var/www/ ... drwxrwx--x 2 www-data www-data 4096 mai 1 11:05 isn ...

Mettre les droits Unix corrects sur le dossier /var/www/isn : $ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/isn $ sudo chmod -R 771 /var/www/isn

ajout du compte pi au groupe www-data.

$ sudo adduser pi www-data

sauvegarde du fichier de configuration de initial Samba (par prudence)

$ sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.ori

Modification du fichier /etc/samba/smb.conf :

changement du nom du Workgroup dans la section global : workgroup = RASBERRY

la fin du fichier, ajout d'une rubrique [isn] et dans cette rubrique les lignes suivantes :

[isn]
comment = Partage Samba du Raspberry Pi
path = /var/www/isn
browseable = yes # rendre le répertoire visible
writable=yes # répertoire accessible en mise à jour
valid users = pi # partage accessible uniquement à l'utilisateur pi
create mask = 0777 # donner les droit en modification sur les fichiers créés
directory mask = 0777 # donner les droit en modification sur les dossiers créés

valid users indique que seul l'utilisateur Pi est autorisé à accéder à ce dossier partagé.

Il faut ensuite définir un mot de passe Samba pour l'utilisateur Pi, car ce mot de passe est différent de celui du compte Pi.

$ sudo smbpasswd -a pi

redémarrer le service Samba

$ sudo service smbd restart

accès au partage :

Mac OsX : depuis le Finder, menu Aller puis Se connecter au serveur et indiquez smb://@IP (@IP : adresse IP du Raspberry)

Windows : Explorateur avec l'adresse \\@IP\isn. Si RaspAP a été install le dossier est accessible à l'adresse \\10.3.141.1\isn

bloc information

Les activités ...

Je reviens à la liste des activités.