Configurer Windows comme supplicant

Les systèmes d'exploitation Microsoft Windows disposent d'une couche supplicante logicielle 802.1x.

Les distributions Linux disposent de paquetages comme Xsupplicant.

Dans Windows, il faut lancer le service de configuration automatique de réseau câblé pour activer cette couche logicielle.

Retour Authentification 802.1x

Authentification réseau avec le protocole 802.1x