Syslog : présentation

Le protocole Syslog est défini dans la RFC 3164.

Les messages syslog générés par les équipements réseaux et les serveurs peuvent être envoyés vers des collecteurs de messages d'événements ou serveurs Syslog.

Les messages sont envoyés avec le protocole UDP (User Datagram Protocol) sur le port 514.

Depuis 2004, le projet RSyslog a été développé en OpenSource en utilisant le port UDP 514 mais aussi le port TCP 10514.

Attention : le port TCP 514 peut également être utilisé par le service RPC.