Syslog : Présentation du protocole Syslog

Le protocole Syslog est défini dans la RFC 3164. Les messages syslog échangés sur les transitent par réseau IP vers des collecteurs de messages d'événements ou des serveurs Syslog. C’est le protocole UDP (User Datagram Protocol) avec le port 514 qui est utilisé pour communiquer. Syslog a été normalisé par l'IETF (Internet Engineering Task Force) dans la RFC 5424. Depuis 2004, le projet RSyslog a été développé il utilise toujours le port UDP 514 mais aussi le port TCP 514 ou 10514. Attention Si vous utilisez le port TCP 514 il peut déjà l’être par le service RPC.