Booter le Raspberry sur une clé USB

Ressources

https://raspberry-pi.fr/boot-raspberry-pi-usb/

Préparer la caet SD et la clé USB

installer Raspbian sur une carte SD

installer Raspbian sur la clé USB

Sur un PC :

monter la carte SD

accéder à la partition boot

éditer le fichier config.txt pour ajouter à la fin la ligne suivante :

program_usb_boot_mode=1