Gérer le fil pilote d'un module Z-wave Qubino

Présentation

Lien : https://www.planete-domotique.com/blog/2016/12/29/prise-charge-module-fil-pilote-qubino-differentes-solutions/ Le module Qubino fil pilote permet d'envoyer directement un ordre de chauffage à l’entrée fil pilote d’un chauffage (Off, Eco, Hors gel et confort).

Actuellement sur Domoticz, le module fil pilote n’est actuellement pas modélisé. Après inclusion du module Qubino en Z-Wave, le module fil pilote est vu comme un variateur, contrôlable via les valeurs de variation :

une valeur entre 0 et 10 pour Arrêt,

une valeur entre 11 et 20% pour Hors gel,

une valeur entre 21 et 30% pour Eco,

une valeur entre 31 et 40% pour Confort -2°C,

une valeur entre 41 et 50% pour Confort -1°C,

une valeur entre 51 et 99% pour Eco.