Gérer le fil pilote d'un module Z-wave Qubino

Présentation

Lien : https://www.planete-domotique.com/blog/2016/12/29/prise-charge-module-fil-pilote-qubino-differentes-solutions/ Le module Qubino fil pilote permet d'envoyer directement un ordre de chauffage à l’entrée fil pilote d’un chauffage (Off, Eco, Hors gel et confort).

Actuellement sur Domoticz, le module fil pilote n’est actuellement pas modélisé. Après inclusion du module Qubino en Z-Wave, le module fil pilote est vu comme un variateur, contrôlable via les valeurs de variation :

une valeur entre 0 et 10 pour Arrêt,

une valeur entre 11 et 20% pour Hors gel,

une valeur entre 21 et 30% pour Eco,

une valeur entre 31 et 40% pour Confort -2°C,

une valeur entre 41 et 50% pour Confort -1°C,

une valeur entre 51 et 99% pour Eco.

Création d'un Dummy switch

La création d'un interrupteur virtuel Dummy switch sous forme de sélecteur, personnalisable, va faciliter l'utilisation du chauffage et sa programmation avec des scripts.

dans la section Réglages > Matériels de Domoticz, ajoutez un Matériel de type Dummy et donnez lui un nom : Radiateur Par exemple.